ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
АДЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ТОМОНИДАН
РЎЙХАТГА ОЛИНГАН 
06.12.2016 й.
N 1723-8

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПАРВОЗЛАР ХАВФСИЗЛИГИНИ НАЗОРАТ
ЄИЛИШ ДАВЛАТ ИНСПЕКЦИЯСИ
БОШЛИЈИНИНГ
21.11.2016 й.
N 88-н

БУЙРУЈИ

Ўзбекистон Республикаси самовий іудудида
фуєаро ва экспериментал авиациясининг парвоз
єилиш авиация єоидаларига (ЎзР АЄ-91) ўзгартириш
ва єўшимчалар киритиш іаєида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маікамасининг 2016 йил 31 августдаги 287-сонли "Ўзбекистон Республикасининг фуєаро ва давлат авиациясида учувчисиз учиш єурилмаларидан фойдаланиш тартиби тўјрисидаги низомни тасдиєлаш іаєида"ги іамда 2016 йил 18 октябрдаги 349-сонли "Ўзбекистон Республикаси самовий іудудида авиациянинг парвоз єилиш асосий єоидаларини тасдиєлаш іаєида"ги єарорларига мувофиє БУЮРАМАН:

1. Ўзбекистон Республикаси Парвозлар хавфсизлигини назорат єилиш давлат инспекцияси бошлијининг 2007 йил 12 сентябрдаги 141-сонли буйруји (рўйхат раєами 1723, 2007 йил 29 сентябрь) (Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами, 2007 й., 41-42-сон, 420-модда) билан тасдиєланган Ўзбекистон Республикаси самовий іудудида фуєаро ва экспериментал авиациясининг парвоз єилиш авиация єоидаларига (ЎзР АЄ-91) иловага мувофиє ўзгартириш ва єўшимчалар киритилсин.

2. Мазкур буйрує расмий эълон єилинган кундан эътиборан кучга киради.

Бошлиє                                                    Т. Ўлжаев

Буйруєєа
ИЛОВА

Ўзбекистон Республикаси самовий іудудида
фуєаро ва экспериментал авиациясининг парвоз
єилиш авиация єоидаларига (ЎзР АЄ-91) киритилаётган
ўзгартириш ва єўшимчалар

1. I бобда:

а) 1-параграфда:
йигирма бешинчи, бир юз эллигинчи - бир юз эллик иккинчи хатбошилардаги "(13,5 д. мили)" деган сўзлар "(14 д. мили)" деган сўзлар билан алмаштирилсин;
олтмиш бешинчи хатбошидаги "іар єандай аппарат" деган сўзлар "іар єандай учиш аппарати" деган сўзлар билан алмаштирилсин;
бир юз эллик олтинчи - бир юз эллик саккизинчи хатбошилардаги "(булутлар єуйи чегарасининг баландлиги)да" деган сўзлар "(булутлар єуйи чегарасининг баландлигида, зарурат бўлганда)" деган сўзлар билан алмаштирилсин;
бир юз олтмиш биринчи хатбошидаги "(булутлар єуйи чегарасининг баландлигида)" деган сўзлар "(булутлар єуйи чегарасининг баландлигида, зарурат бўлганда)" деган сўзлар билан алмаштирилсин;
єуйидаги мазмундаги хатбошилар билан тўлдирилсин:
"Учувчисиз учиш єурилмаси - учувчисиз парвоз єиладиган, бошєа жойдан масофадан туриб бошєариладиган ёки дастурлаштирилган ва парвозда батамом мустаєил бўла оладиган іаво кемаси (іаво кемаларининг моделлари бундан мустасно);
Фуєаро авиацияси учувчисиз учиш єурилмаси оператори - учувчисиз учиш єурилмасини бевосита бошєарувчи шахс.";

б) 2-параграф єуйидаги мазмундаги єисєартмалар билан тўлдирилсин:
"DME - узун ўлчамли ускуна;
УУЄ - учувчисиз учиш єурилмаси.

2. 115, 118, 120 ва 123-бандлардаги "(булутлар пастки чегарасининг баландлиги)" деган сўзлар "(булутлар пастки чегарасининг баландлиги, зарурат бўлганда)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

3. 138-банд єуйидаги таірирда баён этилсин:
"138. Іаво трассасининг кенглиги єоидага кўра 10 км (5 д. мили) єилиб белгиланади.".

4. 140-бандда:

"а" кичик банддаги "(5,4 д. мили)" деган сўзлар "(5 д. мили)" деган сўзлар билан алмаштирилсин;

"б" кичик банддаги "(2,2 д. мили)" деган сўзлар "(2 д. мили)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

5. 141-банднинг "а" кичик бандидаги "(2,7 д. мили дан)" деган сўзлар "(3 д. мили дан)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

6. 337-банднинг "а" кичик бандидаги "(2,7 д. мили)" деган сўзлар "(3 д. мили)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

7. 358-банддаги "(5,4 д. мили дан)", "(2,7 д. мили дан)" ва "(13,5 д. мили дан)" деган сўзлар тегишлича "(5 д. мили дан)", "(3 д. мили дан)" ва "(14 д. мили дан)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

8. 390-банддаги "(5,4 д. мили)" деган сўзлар "(5 д. мили)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

9. 400-банд єуйидаги таірирда баён этилсин:
"400. УПЄ бўйича энг яєин масофадан єўнишга киришга (єўнишга кириш схемаси бўйича парвоз єисман бажарилмаган іолларда) бурчак-масофа ўлчагич ва/ёки йўлдош системасини єўллаб радиолокация назорати амалга оширилган іолларда рухсат берилади.".

10. 407-банднинг "ж" кичик бандидаги "(2,7 д. мили га)" деган сўзлар "(3 д. мили га)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

11. 408-банднинг "ж" кичик бандидаги "(2,2 д. мили ни)" деган сўзлар "(2 д. мили ни)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

12. 414-банддаги "(13,5 д. мили)" деган сўзлар "(14 д. мили)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

13. 517-банднинг "в" кичик бандидаги, 518-банднинг "б" кичик бандидаги, 520-банднинг "а" кичик бандидаги ва 524-банднинг "г" кичик бандидаги "(вертикал кўриниш)" деган сўзлар "(вертикал кўриниш, зарурат бўлганда)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

14. 519-банднинг "а" кичик бандидаги "НГО баландлиги (вертикал кўриниш)" деган сўзлар "булутлар пастки чегарасининг баландлиги (вертикал кўриниш, зарурат бўлганда)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

15. Єуйидаги мазмундаги XVII-1 боб билан тўлдирилсин:

"XVII-1 боб. Учувчисиз учиш єурилмаларининг
парвозларини ташкил єилиш ва бажариш

789-1. УУЄ парвозини бажариш ваєтида фуєаро авиацияси учувчисиз учиш єурилмаси операторида ушбу єурилмани учишга тайёрлаш ва бошєаришга оид єўлланма бўлиши шарт.
789-2. УУЄ парвози сутканинг ёруј ваєтида, оддий метеошароитларда, тўјри кўриниш доирасида ва УУЄ билан доимий визуал контактда бўлганда бажарилади.
789-3. Фуєаро авиацияси учувчисиз учиш єурилмаси оператори бир ваєтнинг ўзида фаєат битта УУЄни бошєариши мумкин.
789-4. УУЄни учириш ва єўндириш очиє ва яєєол кўринадиган іудудларда, одамлар іамда бино ва иншоотлардан хавфсиз масофада амалга оширилади.
789-5. УУЄ парвози:
а) одамлар, бино ва иншоотлар іамда транспорт воситаларигача 30 м дан кам бўлмаган масофада;
б) дам олиш масканлари, ўйин майдонлари, спорт ва оммавий тадбирлар ўтказиладиган жойларгача 150 м дан кам бўлмаган масофада;
в) аэродромлар, вертолёт майдонлари, давлат идоралари, темир йўл ва автомобиль вокзалларигача (станцияларигача) 5 км дан кам бўлмаган масофада бажарилади.".

16. 912-банд єуйидаги мазмундаги "г" кичик банд билан тўлдирилсин:
"г) паст ва энг паст баландликлардаги парвозлар.".

17. 914-банддаги "(10,8 д. мили)" деган сўзлар "(10 д. мили)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

18. 951-банддаги "(2.7 д. мили)" деган сўзлар "(3 д. мили)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

19. XXII боб єуйидаги мазмундаги 12-параграф билан тўлдирилсин:

"12-§. Паст ва энг паст баландликлардаги парвозлар

957-1. Паст ва энг паст баландликларда парвозни амалга оширишда іаво кемаси командири іудуд релефини ва ундаги сунъий тўсиєларни, баландликни пасайтириш ва кўпайтириш майдонларида парвозни бажариш тартибини билиши, алоєа воситаларининг ва РТУ чекланиш масофасини, ёєилјининг ортиєча іаражатланишини инобатга олиши керак.
957-2. Паст ва энг паст баландликлардаги парвозда ВПЄ бўйича парвозни хавфсиз давом эттириб бўлмайдиган метеошароитлар билан тўєнашганда, УПЄ бўйича парвозга ўтилиши, хавфсиз баландлик ёки пастки хавфсиз эшелон эгалланиши керак іамда бу іаєда ІІБ органи хабардор єилиниши керак.
957-3. Паст ва энг паст баландликлардаги парвоздан берилган эшелонни (баландликни) эгаллаш ваєтида барометрик баландлик ўлчагичнинг босим шкаласини стандарт атмосфера босимига ўтказиш эшелонни (баландликни) эгаллаш іаракати бошлангандан кейин амалга оширилади.".

20. XXIII бобнинг 8-параграфи єуйидаги мазмундаги 994-1-банд билан тўлдирилсин:
"994-1. Мўлжални йўєотганда хавфсиз баландликдан (эшелондан) пасайиш таєиєланади.".

21. 15-иловада:
жадвалдаги "Іаєиєий об-іаво (БЄЧБ, УЄЙ кўриш имконияти, шамол)" деган сўзлар Іаєиєий об-іаво "(БЄЧБ, зарурат бўлганда УЄЙ кўриш имконияти, шамол)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.
жадвалнинг изоіидаги "булутлар пастки чегарасининг баландлигини" деган сўзлар "булутлар пастки чегарасининг баландлигини (зарурат бўлганда)" деган сўзлар билан алмаштирилсин.

22. Мазкур ўзгартириш ва єўшимчалар Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги, Вазирлар Маікамаси іузуридаги Гидрометеорология хизмати маркази іамда "Ўзбекистон іаво йўллари" миллий авиакомпанияси билан келишилган.

"Ўзбекистон Республикаси єонун іужжатлари тўплами",
2016 йил 12 декабрь, 49-сон, 562-модда